В задании было указано построить графики зависимости битовой ошибки от дисперсии шума. Расчет шума я производил исходя из Eb/N0 (dB), потому что образ BERvsSNR плотно укрепился в моем представлении о помехоустойчивости, но я перестроил дополнительно графики как зависимость BER от дисперсии, надеюсь, это не фатальная ошибка.

Изображение выглядит как текст, линия, График, число

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Изображение выглядит как текст, линия, График, число

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.

Изображение выглядит как текст, линия, График, число

Контент, сгенерированный ИИ, может содержать ошибки.